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	Прізвище та імя

	1
	Винник Владислав Володимирович 

	2
	Лучинський Назарій Зеновійович 

	3
	Майстренко Олександр Юрійович

	4
	Марченко Богдан Ігорович

	5
	Мокрецов Максим Миколайович

	6
	Мороз Максим Андрійович

	7
	Трач Василина Андріївна

	8
	Щербій Максим Ігорович

	9
	



Варіант №1
1. Встановити, чи стабільно працює обводнена газова свердловина, якщо відомі характеристики свердловини: дебіт газу  – 70 тис.м3/д; водний фактор   – 40   л/тис.м3; густина води – 1010  кг/м3; відносна густина газу – 0,65; внутрішній  діаметр НКТ – 62 мм; температура  на вибої свердловини – 80 оС;   вибійний тиск  – 12 МПа.   
2. Визначити запаси пластового газу в газоконденсатному покладі, якщо відомо: радіус контура живлення – 4 км, товщина пласта – 26 м, коефіцієнт відкритої пористості – 0,15; початковий пластовий тиск –  41 МПа, коефіцієнт початкової газонасиченості – 0,8; пластова температура –76 оС, коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі 1,02.
3. Визначити насиченість пористого середовища сконденсованими вуглеводнями  в умовах розробки  газоконденсатного покладу  в режимі виснаження пластової енергії, для таких даних: початковий об'єм порового простору – 7,2109м3, початковий пластовий тиск - 40 МПа, поточний  пластовий тиск – 20 МПа, масовий відбір газоконденсатної суміші із покладу дорівнює – 43 % від початкових запасів, пластова температура - 84°С, коефіцієнт початкової газонасиченості – 0,82, густина конденсату, що випав у пласті, - 630 кг/м3, густина пластового газу за стандартних умов: початкового складу -1,05 кг/м3, поточного складу - 0,84 кг/м3, коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі – 1,1, коефіцієнт стисливості газу при поточному пластовому тиску і пластовій температурі – 0,95.


Варіант №2
1. Визначити витрату робочого розчину ПАР для винесення рідини із свердловини якщо відомо: дебіт газу –  30 тис.м3/д; конденсатний фактор – 35 л/тис.м3; водний фактор – 39 л/тис.м3; густина води – 1010 кг/м3; густина конденсату – 730 кг/м3; густина робочого розчину – 1040 кг/м3, масова концентрація савенолу SWP у робочому розчині – 20%, масова концентрація савенолу SWP у спінювальній рідині – 0,5%.
2. Визначити запаси конденсату в газоконденсатному покладі, якщо відомо: радіус контура живлення – 4,5 км, товщина пласта – 28 м, коефіцієнт відкритої пористості – 0,15; початковий пластовий тиск –  42 МПа, коефіцієнт початкової газонасиченості – 0,82; пластова температура – 86 оС, початковий вміст конденсату в пластовому газі – 400 г/м3, коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі 1,02.
3. . Визначити поточний пластовий тиск в газовій зоні для газоконденсатного родовища, якщо відомо: площа газоносності – 2,2108 м2, товщина пласта – 15 м, коефіцієнт відкритої пористості – 0,14; початковий пластовий тиск – 42 МПа, коефіцієнт початкової            газонасиченості – 0,82; насиченість пор пласта випавши конденсатом – 0,12; густина випавшого конденсату – 730 кг/м3; густина пластового газу початкового складу при стандартних умовах – 1,15 кг/м3, густина пластового газу поточного складу при стандартних умовах –  0,89 кг/м3, пластова температура – 80 оС, маса видобутої газоконденсатної суміші складає 45 % від початкових запасів, коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі 1,05, коефіцієнт стисливості газу при поточному пластовому тиску і пластовій температурі – 0,95.








Варіант №3
1. 
Визначити місце утворення гідратів у свердловині для таких умов експлуатації: глибина свердловини – 3200 м, товщина пласта – 22 м, тиск на вибої свердловини – 10 МПа, пластова  температура – 70 оС, дебіт             газу – 100 тис.м3/д, внутрішній діаметр НКТ – 0,062 м, температура газу на гирлі свердловини – 18 оС, коефіцієнт гідравлічного опору НКТ – 0,025, відносна густина газу – 0,6. Температуру гідратоутворення вирахувати за формулою ,  В=12.
2. Визначити запаси сухого газу в газоконденсатному покладі, якщо відомо: радіус контура живлення – 6 км, товщина пласта – 23 м, коефіцієнт відкритої пористості – 0,14; початковий пластовий тиск –  41 МПа, коефіцієнт початкової газонасиченості – 0,8; пластова температура – 82 оС,  коефіцієнт переведення об’єму пластового газу в сухий газ -1,06;  коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі 1,1.
3. Визначити масову кількість сконденсованих вуглеводнів у газоконденсатному покладі, що розробляється в режимі виснаження пластової енергії, для таких даних: початковий об'єм порового простору – 3,2109м3, початковий пластовий тиск - 41 МПа, поточний  пластовий тиск – 18 МПа, масовий відбір газоконденсатної суміші із покладу дорівнює 43% від початкових запасів, пластова температура - 82°С, коефіцієнт початкової газонасиченості – 0,78,  насиченість пор пласта конденсатом що випав з газу,  – 0,1, густина пластового газу за стандартних умов: початкового складу -1,17 кг/м3, поточного складу - 0,87 кг/м3, коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі – 1,1, коефіцієнт стисливості газу при поточному пластовому тиску і пластовій температурі – 0,95.


Варіант №4
1. Встановити, чи стабільно працює обводнена газова свердловина, якщо відомі характеристики свердловини: дебіт газу  – 70 тис.м3/д;  водний фактор – 50   л/тис.м3;  густина води – 1010  кг/м3; відносна густина газу – 0,65; внутрішній  діаметр НКТ – 62 мм; температура  на вибої свердловини – 75 оС; вибійний тиск  – 12 МПа.
2. . Визначити запаси конденсату в газоконденсатному покладі, якщо відомо: радіус контура живлення – 6 км, товщина пласта – 21 м, коефіцієнт відкритої пористості – 0,15; початковий пластовий тиск –  40 МПа, коефіцієнт початкової газонасиченості – 0,8; пластова температура –             80 оС, початковий вміст конденсату в пластовому газі – 440 г/м3,  коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі 1,1.
3. Визначити масову кількість сконденсованих вуглеводнів у газоконденсатному покладі, що розробляється в режимі виснаження пластової енергії, для таких даних: початковий об'єм порового простору – 4,4109м3, початковий пластовий тиск - 41 МПа, поточний  пластовий тиск – 19 МПа, масовий відбір газоконденсатної суміші із покладу дорівнює 47% від початкових запасів, пластова температура - 84°С, коефіцієнт початкової газонасиченості – 0,79,  насиченість пор пласта конденсатом що випав з газу,  – 0,11, густина пластового газу за стандартних умов: початкового складу -1,14 кг/м3, поточного складу - 0,83кг/м3, коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі – 1,1, коефіцієнт стисливості газу при поточному пластовому тиску і пластовій температурі – 0,95.


Варіант №5
1. Визначити масову витрату савенолу SWP для винесення рідини із свердловини якщо відомо: дебіт  газу – 40 тис.м3/д; конденсатний фактор – 29 л/тис.м3; водний фактор – 32 л/тис.м3; густина води –                        1000 кг/м3; густина конденсату – 740 кг/м3; масова концентрація савенолу SWP у робочому розчині – 20%, масова концентрація савенолу SWP у спінювальній рідині – 0,5%, кількість активної маси ПАР – 1, густина робочого розчину ПАР – 1060 кг/м3.
2. Визначити запаси пластового газу в газоконденсатному покладі, якщо відомо: радіус контура живлення – 2 км, товщина пласта – 12 м, коефіцієнт відкритої пористості – 0,15; початковий пластовий тиск –  40 МПа, коефіцієнт початкової газонасиченості – 0,8; пластова температура –          86 оС,  коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі 1,12.
3. Визначити поточний пластовий тиск в газовій зоні для газоконденсатного родовища, якщо відомо: площа газоносності – 2,2108 м2, товщина пласта – 15 м, коефіцієнт відкритої пористості – 0,14; початковий пластовий тиск – 42 МПа, коефіцієнт початкової            газонасиченості – 0,82; насиченість пор пласта випавши конденсатом – 0,12; густина випавшого конденсату – 730 кг/м3; густина пластового газу початкового складу при стандартних умовах – 1,15 кг/м3, густина пластового газу поточного складу при стандартних умовах –  0,89 кг/м3, пластова температура – 80 оС, маса видобутої газоконденсатної суміші складає 45 % від початкових запасів, коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі 1,05, коефіцієнт стисливості газу при поточному пластовому тиску і пластовій температурі – 0,95.

Варіант 6
1. 
Визначити місце утворення гідратів у свердловині для таких умов експлуатації: глибина свердловини – 3250 м, товщина пласта – 18 м, тиск на вибої свердловини – 8 МПа, пластова             температура – 70 оС, дебіт газу – 85 тис.м3/д, внутрішній діаметр НКТ – 0,062 м, температура газу на гирлі свердловини – 15 оС, відносна густина газу – 0,6; коефіцієнт гідравлічного опору НКТ – 0,025. Температуру гідратоутворення вирахувати за формулою ,  В=12.
2. Визначити запаси сухого газу в газоконденсатному покладі, якщо відомо: радіус контура живлення – 6 км, товщина пласта – 23 м, коефіцієнт відкритої пористості – 0,14; початковий пластовий тиск –  41 МПа, коефіцієнт початкової газонасиченості – 0,8; пластова температура – 82 оС,  коефіцієнт переведення об’єму пластового газу в сухий газ -1,06;  коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі 1,1.
3. Визначити насиченість пористого середовища сконденсованими вуглеводнями  в умовах розробки  газоконденсатного покладу  в режимі виснаження пластової енергії, для таких даних: початковий об'єм порового простору – 6109м3, початковий пластовий тиск - 39 МПа, поточний  пластовий тиск – 18 МПа, масовий відбір газоконденсатної суміші із покладу дорівнює – 48 % від початкових запасів, пластова температура - 80°С, коефіцієнт початкової газонасиченості – 0,8, густина конденсату, що випав у пласті, - 650 кг/м3, густина пластового газу за стандартних умов: початкового складу -1,15 кг/м3, поточного складу - 0,89 кг/м3, коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі – 1,1, коефіцієнт стисливості газу при поточному пластовому тиску і пластовій температурі – 0,95.

Варіант №7
4. Встановити, чи стабільно працює обводнена газова свердловина, якщо відомі характеристики свердловини: дебіт газу  –  95 тис.м3/д; водний фактор   – 52   л/тис.м3; густина води – 1010  кг/м3; відносна густина газу – 0,65; внутрішній  діаметр НКТ – 62 мм; температура  на вибої свердловини – 72 оС;   вибійний тиск  – 12 МПа.   
5. Визначити запаси пластового газу в газоконденсатному покладі, якщо відомо: радіус контура живлення –2 км, товщина пласта – 12 м, коефіцієнт відкритої пористості – 0,15; початковий пластовий тиск –  41 МПа, коефіцієнт початкової газонасиченості – 0,8; пластова температура –74 оС, коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі 1,02.
6. Визначити насиченість пористого середовища сконденсованими вуглеводнями  в умовах розробки  газоконденсатного покладу  в режимі виснаження пластової енергії, для таких даних: початковий об'єм порового простору – 7109м3, початковий пластовий тиск - 40 МПа, поточний  пластовий тиск – 20 МПа, масовий відбір газоконденсатної суміші із покладу дорівнює – 40 % від початкових запасів, пластова температура - 84°С, коефіцієнт початкової газонасиченості – 0,8, густина конденсату, що випав у пласті, - 630 кг/м3, густина пластового газу за стандартних умов: початкового складу -1,05 кг/м3, поточного складу - 0,84 кг/м3, коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі – 1,1, коефіцієнт стисливості газу при поточному пластовому тиску і пластовій температурі – 0,95.


Варіант №8
4. Визначити витрату робочого розчину ПАР для винесення рідини із свердловини якщо відомо: дебіт газу –  45 тис.м3/д; конденсатний фактор – 35 л/тис.м3; водний фактор – 30 л/тис.м3; густина води – 1010 кг/м3; густина конденсату – 730 кг/м3; густина робочого розчину – 1040 кг/м3, масова концентрація савенолу SWP у робочому розчині – 20%, масова концентрація савенолу SWP у спінювальній рідині – 0,5%.
5. Визначити запаси конденсату в газоконденсатному покладі, якщо відомо: радіус контура живлення – 3 км, товщина пласта – 20 м, коефіцієнт відкритої пористості – 0,15; початковий пластовий тиск –  40 МПа, коефіцієнт початкової газонасиченості – 0,82; пластова температура – 86 оС, початковий вміст конденсату в пластовому газі – 400 г/м3, коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі 1,02.
6. . Визначити поточний пластовий тиск в газовій зоні для газоконденсатного родовища, якщо відомо: площа газоносності – 2,5108 м2, товщина пласта – 15 м, коефіцієнт відкритої пористості – 0,14; початковий пластовий тиск – 42 МПа, коефіцієнт початкової            газонасиченості – 0,77; насиченість пор пласта випавши конденсатом – 0,12; густина випавшого конденсату – 730 кг/м3; густина пластового газу початкового складу при стандартних умовах – 1,15 кг/м3, густина пластового газу поточного складу при стандартних умовах –  0,89 кг/м3, пластова температура – 80 оС, маса видобутої газоконденсатної суміші складає 55 % від початкових запасів, коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі 1,05, коефіцієнт стисливості газу при поточному пластовому тиску і пластовій температурі – 0,95.








Варіант №9
4. 
Визначити місце утворення гідратів у свердловині для таких умов експлуатації: глибина свердловини – 3000 м, товщина пласта – 20 м, тиск на вибої свердловини – 10 МПа, пластова  температура – 60 оС, дебіт             газу – 100 тис.м3/д, внутрішній діаметр НКТ – 0,062 м, температура газу на гирлі свердловини – 18 оС, коефіцієнт гідравлічного опору НКТ – 0,025, відносна густина газу – 0,6. Температуру гідратоутворення вирахувати за формулою ,  В=12.
5. Визначити запаси сухого газу в газоконденсатному покладі, якщо відомо: радіус контура живлення – 2,5 км, товщина пласта – 23 м, коефіцієнт відкритої пористості – 0,14; початковий пластовий тиск –  41 МПа, коефіцієнт початкової газонасиченості – 0,8; пластова температура – 82 оС,  коефіцієнт переведення об’єму пластового газу в сухий газ -1,06;  коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі 1,1.
6. Визначити масову кількість сконденсованих вуглеводнів у газоконденсатному покладі, що розробляється в режимі виснаження пластової енергії, для таких даних: початковий об'єм порового простору – 1,82109м3, початковий пластовий тиск - 40 МПа, поточний  пластовий тиск – 18 МПа, масовий відбір газоконденсатної суміші із покладу дорівнює 43% від початкових запасів, пластова температура - 82°С, коефіцієнт початкової газонасиченості – 0,78,  насиченість пор пласта конденсатом що випав з газу,  – 0,1, густина пластового газу за стандартних умов: початкового складу -1,17 кг/м3, поточного складу - 0,87 кг/м3, коефіцієнт стисливості газу при початковому пластовому тиску і пластовій температурі – 1,1, коефіцієнт стисливості газу при поточному пластовому тиску і пластовій температурі – 0,95.
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